// Extra consonants. Use (for example):
//    import_phoneme consonants/c2

phoneme p-  // unaspirated
  vls blb stp
  lengthmod 2
  voicingswitch b
  Vowelin  f1=0  f2=1000 -50 -100  f3=-200 80
  Vowelout f1=0  f2=1000 -500 -350  f3=-300 80 rms=30
  IF nextPh(l) THEN
    WAV(ustop/pl)
  ELIF nextPh(isRhotic) THEN
    WAV(ustop/pr)
  ELIF nextPh(isPause2) THEN
    WAV(ustop/p_unasp_, 80)
  ENDIF
  WAV(ustop/p_unasp)
endphoneme


phoneme ph  // aspirated
  vls blb stp
  lengthmod 2
  voicingswitch b
  Vowelin  f1=0  f2=1000 -50 -100  f3=-200 80
  Vowelout f1=0  f2=1000 -500 -350  f3=-300 80 rms=30
  IF nextPh(isPause2) THEN
    WAV(ustop/p_)
  ENDIF
  IF nextPh(l) THEN
    WAV(ustop/pl)
  ENDIF
  WAV(ustop/p_asp)
endphoneme


phoneme t-
  vls alv stp
  lengthmod 2
  voicingswitch d
  Vowelin f1=0  f2=1700 -300 300  f3=-100 80
  Vowelout f1=0 f2=1700 -300 250  f3=-100 80  rms=20
  IF nextPh(isPause2) THEN
    WAV(ustop/t_)
  ENDIF
  WAV(ustop/t_short)
endphoneme


phoneme c2
  vls pal afr sib
  lengthmod 2
  Vowelin f1=0  f2=2700 400 600  f3=300 80 rate len=70
  Vowelout f1=0 f2=2700 400 600  f3=300 80 colr=1
  IF nextPh(isPause2) THEN
    WAV(ustop/ts_pzd_)
  ENDIF
  WAV(ustop/ts_pzd2, 90)
endphoneme



phoneme k-  // unaspirated
  vls vel stp
  lengthmod 2
  voicingswitch g
  Vowelin f1=0  f2=2300 200 300  f3=-150 80
  Vowelout f1=0 f2=2300 300 400  f3=-150 80  rms=20
  IF nextPh(isPause2) THEN
    WAV(ustop/k_unasp, 50)
  ENDIF
  WAV(ustop/k_unasp, 60)   // weaker
endphoneme


phoneme kh
  vls vel stp
  lengthmod 2
  voicingswitch g
  Vowelin f1=0  f2=2300 200 300  f3=-150 80
  Vowelout f1=0 f2=2300 300 400  f3=-150 80  rms=20
  IF nextPh(isPause2) THEN
    WAV(ustop/k_asp, 50)
  ENDIF
  IF nextPh(l) THEN
    WAV(ustop/kl)
  ENDIF
  WAV(ustop/k_asp, 90)
endphoneme

phoneme k#
  vls vel stp
  lengthmod 2
  voicingswitch g
  Vowelin f1=1  f2=1400 -100 100  f3=-150 80
  Vowelout f1=0 f2=2300 300 400  f3=-150 80  rms=20
  IF nextPh(isPause2) THEN
    WAV(ustop/k_asp, 40)
  ENDIF
  IF nextPhW(#e) OR nextPhW(#i) THEN
    WAV(ustop/k_asp_e, 40)
  ELIF nextPhW(#o) OR nextPhW(#u) THEN
    WAV(ustop/k_asp_a, 25)
  ELSE
    WAV(ustop/k_asp_a, 30)
  ENDIF
endphoneme

phoneme s2  // second part of a long [s:]
  vls alv frc sib
  Vowelin  f1=0  f2=1700 -300 300  f3=-100 80
  lengthmod 3
  IF nextPh(isPause2) THEN
    WAV(ufric/s_)
  ENDIF
  WAV(ufric/s_continue)
endphoneme



