
//====================================================
//  Oromo
//====================================================

phoneme : //  Lengthen previous vowel by "length"
  virtual
  length 160
endphoneme


phoneme i
  vowel starttype #i endtype #i
  length 140
  IfNextVowelAppend(;)
  ChangeIfUnstressed(I)
  FMT(vowel/i_4)
endphoneme

phoneme I
  vowel starttype #i endtype #i
  length 140
  IfNextVowelAppend(;)
  FMT(vowel/ii_3)
endphoneme



phoneme e
  vowel starttype #e endtype #e
  length 150
  FMT(vowel/e_mid2)
endphoneme

phoneme &
  vowel starttype #a endtype #a
  length 150
  FMT(vowel/&)
endphoneme


phoneme a
  vowel starttype #a endtype #a
  length 170
//  ChangeIfUnstressed(a2)
  FMT(vowel/aa_9)
endphoneme

phoneme a2
  vowel starttype #a endtype #a
  length 170
  FMT(vowel/aa#)
endphoneme


phoneme o
  vowel starttype #o endtype #o
  length 155
  FMT(vowel/oo_1)
endphoneme

phoneme Y
  vowel starttype #@ endtype #@
  length 155
  FMT(vowel/y#)
endphoneme


phoneme u
  vowel starttype #u endtype #u
  length 140
  FMT(vowel/u_bck)
endphoneme

phoneme u1    // TEST
  vowel starttype #u endtype #u
  length 140
  FMT(vowel/u_2)
endphoneme

phoneme U    // TEST
  vowel starttype #u endtype #u
  length 140
  FMT(vowel/uu_4)
endphoneme



phoneme y
  vowel starttype #u endtype #u
  length 150
  FMT(vowel/y)
endphoneme


phoneme y
  vowel starttype #@ endtype #@
  ipa ?
  length 180

  // assume that word-final [y] are not added by am_rules
  // Only allow [y] in first or last syllables
//  IF thisPh(isFinalVowel) THEN
//  ELIF thisPh(isFirstVowel) THEN
//  ELSE
//    ChangePhoneme(NULL)
//  ENDIF
  FMT(vowel/ii#_2)
endphoneme


phoneme @
  vowel starttype #@ endtype #@
  length 220
  IF nextPhW(isPalatal) THEN
    FMT(vdiph/@i_2)
  ENDIF
  FMT(vowel/@_3)
endphoneme

// CONSONANTS

phoneme r
  import_phoneme base/R2
endphoneme

phoneme k`
  vls vel stop
  lengthmod 2
  Vowelin f1=0  f2=1700 -250 250  f3= -200 80 gpaus f4
  Vowelout f1=0 f2=2300 300 400  f3=-200 80  rms=20
  WAV(ustop/k_ejc, 60)
endphoneme

phoneme t`
  vls alv stop
  lengthmod 2
  voicingswitch d
  Vowelin f1=0  f2=1700 -300 300  f3=-100 80 gpaus
  Vowelout f1=0 f2=1700 -300 250  f3=-100 80  rms=20
  IF nextPh(isPause2) THEN
    WAV(ustop/t_)
  ENDIF
  WAV(ustop/t_hi, 70)
endphoneme

phoneme tS`
  vls pla afr sibilant
  voicingswitch dZ
  lengthmod 2
  Vowelin f1=0  f2=1800 -200 200  f3=-100 80 gpaus

  IF nextPh(isPause2) THEN
    WAV(ustop/tsh_unasp, 80)
  ENDIF
  WAV(ustop/tsh_unasp, 80)
endphoneme

phoneme P
  vls blb stop
  lengthmod 2
  voicingswitch b
  Vowelin  f1=0  f2=1000 -50 -100  f3=-200 80 gpaus
  Vowelout f1=0  f2=1000 -500 -350  f3=-300 80 rms=30
  WAV(ustop/p_unasp)
endphoneme


phoneme D
  vcd alv stop
  lengthmod 6
  voicingswitch d
  CALL base/D
  IF nextPh(isPause2) THEN
    FMT(voc/dh_) addWav(vocw/dh, 35)   // weaker 
  ENDIF
endphoneme
