// Based on ph_croatian

phoneme k^
  vls pal stop
  lengthmod 2
  Vowelin f1=0  f2=2700 400 600  f3=400 80
  Vowelout f1=0 f2=2700 400 600  f3=400 80  rms=20
  WAV(ustop/ki)
endphoneme


phoneme dZ;
  vcd pal afr sibilant palatal
  lengthmod 5
  ipa dʑ
  voicingswitch tS;
  Vowelin f1=2  f2=2700 400 600  f3=300 80 rate len=70

  IF PreVoicing THEN
    FMT(dzh/xdzh)
  ENDIF

  IF nextPh(isPause2) THEN
    FMT(dzh/dzh_) addWav(x/dzh_)
  ENDIF
  FMT(dzh/dzh) addWav(x/dz_pzd)
endphoneme